|  |
| --- |
| Dátum: Ügyfél neve, telefonszáma: |
| Értékesítő neve: Telepítés helye: |
|  |

Felmérési adatlap www.szaunagyartas.hu

1. **Szauna típusa, mérete:**

⃝ Beltéri

⃝ Kültéri

………………………………………

1. **Szauna funkciói:**

⃝ Finn

⃝ Infra

⃝ Gőz

⃝ Himalája sófal

1. **Szaunakályha típusa:**

⃝ HARVIA Vega

⃝ HARVIA Cilindro

⃝ HARVIA Virta

⃝ HARVIA Glow

⃝ HARVIA Club

Egyéb:

………………………………………….

1. **Szaunakályha teljesítménye:**

…………………………………………..

1. **Infra panelek teljesítménye:**

Gerinc: ……………………………….

Mennyezet: ……………………….

Láb: ……………………………………

1. **Vezérlés típusa:**

⃝ iSauna érintő kijelzős vezérlő

⃝ iSauna Home applikációs vezérlő

⃝ Egyéb vezérlés

1. **Lambéria típusa:**

⃝ Vöröscédrus 15x98 mm

⃝ Vöröscédrus 12,5x146 mm

⃝ Finn rezgő nyár 15x125 mm

⃝ Thermowood rezgő nyárfa 15x125 mm

⃝ Thermowood Tiroli fenyő 194x19 mm

⃝ THERMOWOOD éger 15x125 mm

1. **Lambériázás iránya:**

⃝ Függőleges

⃝ Vízszintes

1. **Padozat kialakítása:**

⃝ Zárt padozat kialakítás

⃝ Lengő padozat kialakítás

1. **Padozat lezárása:**

⃝ Lebegő

⃝ Vízszintes lezárás

1. **Padozat anyaga:**

⃝ Vöröscédrus – 26x94 mm

⃝ Thermowood tiroli fenyő – 27x92 mm

⃝ Finn rezgő nyárfa – 28x88 mm

⃝ THERMOWOOD rezgő nyárfa – 28x88 mm

⃝THERMOWOOD égerfa – 28x120 mm

1. **Háttámla típusa:**

⃝ Modern egyenes háttámla

⃝ Minimál íves (Exclusive Garden féle)

⃝ Minimál egyenes (Lugano típusú)

⃝ Speciális, egyedi háttámla

1. **Lábrács kialakítása:**

⃝ Osztott kivehető teli lábrács

⃝ Osztott kivehető belépő lábrács

1. **Lábrács anyaga:**

⃝ Vöröscédrus – 26x94 mm

⃝ Thermowood tiroli fenyő – 27x92 mm

⃝ Finn rezgő nyárfa – 28x88 mm

⃝ THERMOWOOD rezgő nyárfa – 28x88 mm

⃝THERMOWOOD égerfa – 28x120 mm

1. **Üvegezés anyaga, színe:**

⃝ Víztiszta

⃝ Bronz

⃝ Szürke

⃝ Savmart

⃝ Reflexiós

1. **Üvegezés vastagsága, szigetelése:**

⃝ 6 mm

⃝ 8 mm

⃝ 10 mm

⃝ Hőszigetelt 6 mm x 6 mm közötte argongáz

1. **Ajtó típusok:**

⃝ AL bejárati ajtó, hőszigetelt üvegezéssel

⃝ Edzett 10 mm üveg ajtó

⃝ Edzett 8 mm üveg ajtó

⃝ Edzett 6mm reflexiós üveg ajtó

⃝ Edzett 6mm savmart üveg ajtó

1. **Vasalatok:**

⃝ Dorma talpas pánt szálcsiszolt

⃝ Üveg-Üveg pánt

1. **Üvegajtó nyitási iránya:**

⃝ Jobbos

⃝ Balos

1. **Hangulatvilágítás / fényterápia:**

⃝ Padozatok alatti RGB LED

⃝ Csillagos égbolt

⃝ Egyéb, speciális helyzetű RGB LED

⃝ Collaxx fényterápia

1. **Világítás típusa:**

⃝ HARVIA luxus lámpa

⃝ Furnéros szauna lámpa

⃝ Mennyezeti LED spot világítás

⃝ Dimmelhető LED spot világítás

⃝ Egyéb

1. **Helyiség (végleges) belmagassága:**

……………………………………………….

1. **Szauna belmagassága:**

……………………………………………….

1. **Alapozás szükséges-e?**

⃝ Igen

⃝ Nem

1. **3 fázisú áram (380V) adott-e?**

⃝ Igen

⃝ Nem

1. **Vízellátás lehetősége?**

⃝ Hideg

⃝ Meleg

⃝ Nincs

1. **Egyedi tervezést igényel?**

⃝ Igen

⃝ Nem

1. **Egyéb speciális kiegészítések:**

⃝ Gépészet/Raktár helyiség kialakítás

⃝ Wc helyiség kialakítás

⃝ Zuhanyzó előkészítés

⃝ Elektromos padlófűtés rendszer

⃝ Egyedi előtető kialakítás

⃝ Terasz rendszer kialakítás

⃝ Villeroy&Boch jakuzzi család

⃝ IP védett Bluetooth hangrendszer

⃝ AL tokos bukó ablak, RAL…………….

⃝ AL tokos tolóajtó rendszer, RAL…………..

⃝ Vészcsengő

1. **Helyszíni adottságok a szállításhoz:**

⃝ Ingyenes, egyszerű parkolás

⃝ Fizetős parkolás

⃝ Általános lépcsőház

⃝ Csigalépcső

⃝ Lift

⃝ Daruzás szükséges

⃝ Legkisebb nyílásméret a szállításnál:

……………………………………………….